OBRA: CUBIERTA SOBRE CABINAS DE CONTROL – INGRESO OESTE

Ubicación: CAMPUS UNIVERSITARIO

|  |
| --- |
| **PRESUPUESTO OFICIAL** |
| **Item** | **DESIGNACION** | **Un.** | **Cant.** | **PRECIO** | **TOTAL** | INC. % |
| **UNITARIO** | **PARCIAL** |
| **1** | **TRABAJOS PRELIMINARES** |   |   |   |   | **100000,00** | 2,44% |
| 1.1 | Vallado, Cartel de Obra | gl. | **1,00** | 40000,00 | 40000,00 |   |   |
| 1.2 | Replanteo | gl. | **1,00** | 25000,00 | 25000,00 |   |   |
| 1.3 | Demoliciones, roturas en pavimento. | gl. | **1,00** | 35000,00 | 35000,00 |  |   |
| **2** | **MOVIMIENTO DE SUELO** |   |  |   |   | **27862,80** | 0,68% |
| 2.2 | Excavación para fundaciones | m3 | **12,00** | 2321,90 | 27862,80 |   |   |
| **3** | **ESTRUCTURA RESISTENTE** |   |  |   |   | **2270845,00** | 55,35% |
| 3.1 | Bases aisladas HºAº | m3 | **4,00** | 38000,00 | 152000,00 |   |   |
| 3.2 | Columnas PNU 180 | ml | **96,00** | 9650,00 | 926400,00 |   |   |
| 3.3 | Vigas PNI 180 | ml | **37,00** | 9650,00 | 357050,00 |   |   |
| 3.4 | Vigas PNI 120 | ml | **102,00** | 5360,00 | 546720,00 |   |   |
| 3.5 | Correas Perfil C chapa plegada 100 | ml | **129,50** | 1650,00 | 213675,00 |   |   |
| 3.6 | Verificación calculo estructural | gl | **1,00** | 75000,00 | 75000,00 |  |   |
| **4** | **CUBIERTAS DE TECHOS** |   |  |   |   | **582200,00** | 14,19% |
| 4.1 | Cubierta metálica chapa galvanizada sinusoidal color natural BWG 25 | m2 | **113,00** | 4000,00 | 452000,00 |  |   |
| 4.2 | Cenefa de borde c/ estructura metálica y placa tipo superboard. | m2 | **42,00** | 3100,00 | 130200,00 |  |   |
| **5** | **CIELORRASOS** |   |  |   |   | **483075,00** | 11,77% |
| 5.1 | Machimbre tablas PVC (14,5x200 mm)  | m2 | **113,00** | 4275,00 | 483075,00 |  |   |
| 6 | **PINTURAS** |   |  |   |   | **189830,00** | 4,63% |
| 6.1 | Esmalte sintético s/elementos metálicos. | gl. | **1,00** | 80000,00 | 80000,00 |  |   |
| 6.2 | Esmalte sintético satinado sobre placa superboard en cenefa perimetral | m2 | **42,00** | 2615,00 | 109830,00 |  |   |
| **7** | **DESAGUE PLUVIAL** |   |  |   |   | **79492,00** | 1,94% |
| 7.1 | **Canaleta de** chapa galvanizada plegada con embudos de descarga.  | ml | **37,00** | 1400,00 | 51800,00 |  |   |
| 7.2 | Caños de bajada de chapa galvanizada (80mm x 100mm) | ml | **34,40** | 805,00 | 27692,00 |  |   |
| **8** | **INSTALACION ELECTRICA** | gl. | **1,00** |   |   | **306560,00** | 7,47% |
| 8.1 | Instalaciones para circuito de iluminación de artefactos en cielorraso y para circuito de iluminación de cartel en cenefa. Según lo indicado en Planos y Pliego de Especificaciones Técnicas. | gl. | **1,00** | 97000,00 | 97000,00 |  |   |
| 8.2 | Artefactos iluminación led, embutido en cielorraso (tipo Oslo - Philips) | ud | **8,00** | 26195,00 | 209560,00 |  |   |
| **9** | **VARIOS** |   |  |   |   | **18000,00** | 0,44% |
| 9.1 | Reparaciones con hormigón en isletas  | m3 | **0,60** | 30000,00 | 18000,00 |  |   |
| **10** | **LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL** | gl. | **1,00** | 45000,00 | 45000,00 | **45000,00** | 1,10% |
|   | **TOTAL** |   |   |   |   | **4102864,80** | 100,00% |

PRESUPUESTO OFICIAL: Son pesos cuatro millones ciento dos mil ochocientos sesenta y cuatro con ochenta centavos.

ABRIL 2021